**Dozownik tlenu**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Ciśnienie zasilania: 01-0,5 Mpa |
| 2. | Zakres wskazań: 0-15 l/min.  |
| 3. | Nawilżanie tlenu: 0-60% |
| 4. | Wtyk do systemu: AGA |
| 5. | Możliwość podłączenia pojemnika wody (Respiflo) do inhalacji 500 ml z adapterem |
| 6. | Temperatura pracy: 10-30 oC |