**Brama bioasekuracyjna do dezynfekcji pojazdów.**

Zasilanie 230W

Automatyczne pobieranie środka dezynfekującego

Dopuszczalne dla pojazdów do wysokości max 4,50 m ± 0,5 m i szerokości max 4,20 m ± 0,5 m

Czas dezynfekcji pojazdu ciężarowego maksymalnie 30 sekund

Regulacja siły oprysku

Dopuszczalna prędkość max 5 km/h

Uruchamianie: manualne, zdalne lub automatyczne

Zestaw do rozstawiania bramy w dowolnym miejscu

Lanca do oprysku środkiem dezynfekującym w trudno dostępnych miejscach