|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowy - wyposażenie meblowe dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologii | | | | | | | | |
| **ODDZIAŁ UDAROWY i NEUROLOGIA+ REHABILITACJA** | | | | | | | | |
| L.p. | NAZWA | | wymiar(cm) (mb) | | OPIS - PARAMETRY WYMAGANE | Jednostka miary | ilość | PARAMETRY OFEROWANE (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| **POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE WSPÓLNE DLA ODDZIAŁU UDAROWEGO z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologii** | | | | | | | | |
| Pokój Sekretariat | | | | | | | | |
| 1. | | Regał na dokumenty zamykany drzwiczkami od dołu drzwiczki na 1/3 wys. Pełne. **Na 2/3 górnej wysokości drzwi skrzydłowe w ramkce- profil** aluminiowy z szkłem zamykany zamkiem | 90x40x196 | Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i dwa fronty i półki oklejone obrzeżem PVC gr 1mm. Dwa fronty profil aluminiowy ze szkłem bezpiecznym. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą.) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy regału wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm, udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane **zamkiem 3 -punktowym, meblowym.** W środku 4 szt półek. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 3 |  |
| 2. | | Biurko narożne w kształcie litery L z płyty laminowanej pogrubianej | 220x110x75 | Biurko narożne w kształcie litery L z wewnętrzną częścią (łuk wklęsły wykonane z płyty laminowanej 25 lub 36 + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak i blat , składane na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda wys. 600 mm obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. | | szt | 1 |  |
| 3. | | Biurko proste z płyty meblowej pogrubianej | 220x70x75 | Biurko proste wykonanez płyty laminowanej gr 25 lub 36 mm + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak blat składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda wys. 600 mm obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. | | szt | 1 |  |
| 4. | | Podstawa na PCT | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo | | szt | 2 |  |
| 5. | | kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -3 szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 2 |  |
| 6. | | szuflada na klawiaturę z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 2 |  |
| 7. | | Nadstawka na biurka -lada z oświetleniem LED i podziałkami na dokumenty | 180x30x116 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 36mm wszystkie krawędzie i front oklejone obrzeżem gr. 1mm , Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. **Oswietlenie LED na całej długości zabudowy. Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PVC mleczna** | | szt | 1 |  |
| 8. | | Szafa ubraniowa - zamykanie-drzwi przesuwne | 123x65x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20 cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem z systemem cichego domyku w profilu aluminiowym. **W środku 1 półka** i drążek . | | szt | 1 |  |
| 9. | | Nadstawka szafy ubraniowej z drzwiami przesuwnymi | 123x65x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem z systemem cichego domyku w profilu aluminiowym **W środku 2 półki .** | | szt | 1 |  |
| 10. | | Szafa ubraniowa- drzwi skrzydłowe pełne | 70x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Plecy płyta HDF 3mm , biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Drążek ubraniowy. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. **Drzwi skrzydłowe pełne** | | szt | 1 |  |
| 11. | | Nadstawka szafy ubraniowej zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi | 70x60x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.**W środku 2 półki** | | szt | 1 |  |
| 12. | | Szafka- pomocnik na drukarkę i fax zamykana -drzwiami skrzydłowymi pełnymi | 100x50x84 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Nogi aluminiowe wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF 3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku półka | | szt | 1 |  |
| 13. | | Regał na dokumenty, z półkami - zamykany drzwiczkami skrzydłowymi pełnymi , zamek meblowy | 115x37x196 | Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku 4szt półki. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 14. | | Nadstawka regału na dokumenty z półką- zamykana drzwiczkami, zamek meblowy | 115x37x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 15. | | Regał archiwalny z półkami zamykany drzwiczkami , zamek meblowy - drzwi skrzydłowe pełne | 115x40x196 | Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku 4szt półki. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 16. | | Nadstawka regału archiwalnego z półką - zamykana drzwiczkami , zamek meblowy - drzwi skrzydłowe pełne | 115x40x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 17. | | Blat składany na ścianę **wyposażony w dwuramienny, mocny , gwarantujący odpowiednią wytrzymałość na obciążenia, system składania blatu** | 50x60 | Wykonany z płyty laminowanej **gr.25 mm,** wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , z możliwością składania na ścianę , udzwig systemu na jedno ramię do 150 kg | | szt | 1 |  |
| 18. | | Szafka zlewozmywakowa - zamykana drzwiami skrzydłowymi - drzwi pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Nogi aluminiowe wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg..Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 19. | | Szafka umywalkowa -drzwiczkowa - drzwi skrzydłowe pełne | 50x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą. Nogi aluminiowe wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Plecy płyta HDF gr. 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 20. | | Zabudowa lodówki podblatowej - drzwi skrzydłowe pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert (nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Nogi aluminiowe wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.. Plecy- płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 21. | | Szafka górna do wbudowania kuchenki mikrofalowej - bez frontu | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. | | szt | 1 |  |
| 21. | | Szafka górna ociekarko-suszarką bez frontu | 50x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. | | szt | 1 |  |
| 22. | | Szafka górna z półką - bez frontu | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. | | szt | 1 |  |
| 23. | | Regał z roletą zamykająca aneks -aluminiowa - roleta dzielona | 115x55x160 | Regał z częścą otwierania mechanizmem roletowym zachodzącym na plecy. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Roleta w kolorze ALU z torami zewnętrznymi + narożnikami prowadzącymi roletę. Mechanizm prowadzący roletę z ogranicznikiem podnoszenia w końcowej fazie rolety. Roleta posiada uchwyt zewnętrzny ALU rozstaw 160 mm. 2 Półki organizacyjne wewnętrzne z zabezpieczeniem ograniczającym zsuwanie. | | kpl. | 1 |  |
| 24. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 160x60 | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 25. | | **Zestaw oświetlenia podszafkowego LED** | 160 **cmb** | Oświetlenie - system oświetlenia LED na całej szerokości zabudowy - taśma ledowa umiejscowiona w **profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)**+ zaślepka PCV mleczna, zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 26. | | Blat laminowany z listwą przyblatową | 160 **cmb** | Blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | szt | 1 |  |
| 27. | | Nadstawka szafki górnej zamykana drzwiczkami - drzwi skrzydłowe pełne | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie korpusu, półek i frontów oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. **W środku 1 półka.** | | szt | 3 |  |
| 28. | | Nadstawka szafki górnej zamykana drzwiczkami - drzwi skrzydłowe pełne | 50x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie korpusu, półek i frontów oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. **W środku 1 półka.** | | szt | 1 |  |
| 29. | | Szafa gospodarcza z 3szt szuflad , **z blatem laminowanym** i drzwiczkami zamykającymi + półki , drzwi skrzydłowe pełne | 60x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) Nogi meblowe wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , blat kuchenny gr 38 mm z listwą przyblatową.**W srodku 3 półki.** | | szt | 1 |  |
| 30. | | Nadstawka szafy gospodarczej z półką i drzwiczkami, drzwi skrzydłowe pełne | 60x60x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 31. | | POKÓJ ODPRAW | | | | | |  |
| 32. | | Biurko w literę L z płyty laminowanej pogrubianej | 180x120x75 | Biurko narożne w kształcie litery L z wewnętrzną częścią (łuk wklęsły wykonane z płyty laminowanej 25 lub 36 + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak blat składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda wys. 600 mm obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. | | szt | 1 |  |
| 33. | | kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm. Plecy płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm.. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego. Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i systemem przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4 szt. System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 34. | | Podstawa pod PCT | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo | | szt | 1 |  |
| 35. | | szuflada pod klawiaturę z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 1 |  |
| 36. | | Regał na dokumenty zamykany drzwiczkami od dołu drzwiczki na 1/3 wys. Pełne drzwi na 2/3 części górnej- ramka profil aluminiowy z szkłem -zamykany zamkiem | 80x40x196 | Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i dwa fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Dwa fronty górne w profilu aluminiowym ze szkłem bezpiecznym. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem, prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt.- do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 **punktowym** meblowym. W środku 4 szt półek. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 4 |  |
| 37. | | POKÓJ ORDYNATORA | | | | | | |
| 38. | | Biurko w kształcie litery L z płyty laminowanej pogrubianej | 180x120x70 | Biurko narożne w kształcie litery L z wewnętrzną częścią (łuk wklęsły wykonane z płyty 25 lub 36 + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak blat składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda wys. 600 mm obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. | | szt | 1 |  |
| 39. | | Kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 3 szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 40. | | Podstawa podwieszana pod PCT | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo | | szt | 1 |  |
| 41. | | Szuflada na klawiaturę z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 1 |  |
| 42. | | Szafka pomocnik na drukarkę zamykana -drzwi skrzydłowe pełne podzielona trzy części w tym jedna półkowa otwarta | 230x40x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert + tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. **W środku 4 półki** . Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | kpl. | 1 |  |
| 43. | | Szafa ubraniowa zamykana z drążkiem i półkami | 90x43x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg.- Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. **W środku 2 półki** + wieszak wysuwny. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 44. | | Szafa -regał z półkami zamykana frontem aluminiowym z szybą | 90x43x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Dwa fronty (drzwi skrzydłowe) w profilu aluminiowym ze szkłem bezpiecznym.Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem meblowym. W środku 4szt półek. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 45. | | Regał otwarty z półkami | 45x43x196 | Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy regału wykonane z płyty grubości 18mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwg nogi na 1szt- do 150kg.. W środku 4 szt półek. | | szt | 1 |  |
| 46. | | Szafa regał z półkami zamykany - przwi z płyty | 45x43x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. - do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 47. | | Stolik okrągły | **ø70** | Stolik okolicznościowy okrągły wykonany : podstawa stalowa-talerzowa malowana proszkowo w kolorze aluminiowym . Blat stolika wykonany z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem PCV + naklejeniem szkła lacobel .kolorystyka do ustalenia. | | szt | 1 |  |
| 48. | | Stolik okrągły | **ø60** | Stolik okolicznościowy okrągły wykonany : podstawa stalowa-talerzowa malowana proszkowo w kolorze aluminiowym . Blat stolika wykonany z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem PCV + naklejeniem szkła lacobel kolorystyka do ustalenia. | | szt | 1 |  |
| 49. | | POKÓJ ODDZIAŁOWEJ | | | | | | |
| 50. | | Biurko na stelażu aluminiowym z blendą | 150x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka.Biurko wyposażone w blendę | | szt | 1 |  |
| 51. | | Kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4 szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 52. | | Podstawa pod PCT | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo. | | szt | 1 |  |
| 53. | | Szuflada na klawiaturę z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 1 |  |
| 54. | | Szafa gospodarcza z 3szt szuflad , **blatem laminowanym i** drzwiczkami zamykającymi + półki-drzwi skrzydłowe pełne | 60x60x196 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) Nogi meblowe wys. 100mm=4szt, aluminiowe z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , blat kuchenny gr 38mm z listwą przyblatową. W środku 2 półki. | | **szt** | **1** |  |
| 55. | | Nadstawka szafy gospodarczej z półką i drzwiczkami | 60x60x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka. | | **szt** | **1** |  |
| 56. | | Szafa na leki zamykana z półkami, zamek meblowy , drzwi skrzydłowe pełne | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. - do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 57. | | Nadstawka szafy na leki zamykana z półkami, zamek meblowy, drzwi skrzydłowe pelne | 80x40x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcoae wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 1 połka. | | szt | 1 |  |
| 58. | | Szafa na dokumenty zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi , z półkami, zamek meblowy | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Nogi aluminiowe wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. - do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 59. | | Nadstawka szafy na dokumenty zamykana z półkami, zamek meblowy | 80x40x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.**W środku 1 półka.** | | szt | 1 |  |
| 60. | | ŁAZIENKA | | | | | | |
| 61. | | Szafka łazienkowa z półkami zamykana frontem aluminiowym z lustrem | 50x20x60 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front- profil aluminiowy z lustrem. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku półka | | szt | 1 |  |
| 62. | | SALA NADZORU | | | | | | |
| 63. | | Biurko -lada z płyty laminowanej z podświetleniem LED z jednej strony | 250x70x116 | Biurko lada z płyty laminowanej wykonane z płyty 25 lub 36 + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak blat składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda wys. 600 mm obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. Oświetlenie - system oświetlenia LED - **umiejscowiony wprofilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)** + zaślepka PCV mleczna, zapalanie leda poprzez czujkęvruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 64. | | Kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm. Plecy- płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4 szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 65. | | szafka niska aktowa - dostawka do biurko lady .Drzwi skrzydłowe pełne. | 70x70x 75 | Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Noga aluminiowa (4 szt.)wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. - do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem meblowym z listwą przymykową. W środku 1szt półki. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 66. | | Szafa magazynowa zamykana drzwiczkami z półkami.Drzwi skrzydłowe pełne. | 120x30x116 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4 szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 67. | | Szafka dolna drzwiczkowa.Drzwi skrzydłowe pełne. | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) Noga aluminiowa (4 szt.)wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 2 |  |
| 68. | | Blat typu Corianowy + listwy przyblatowe typu Corianowe z promieniem ø10 łączone bezszwowo | 1,20 mb | Blat wykonany z Corianu szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian 12 mm ( łaczna grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykonczony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn .Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załaczona do katalogów oferowanych produktów).Listwa przyblatowa wykonana z materiału typu Corian gr. 12mm łączaca się z blatem na półokrągło promień wklęsły umożliwiająca łatwe i dokładne przemycie blatu promień R 10-15 z wychodzącą listwą do góry h=60 wszystkie łączenia metodą bezszwową - niewidoczną przy użyciu kleju dedykowanego do klejenia -sklejania materiału typu corian. | | kpl. | 1 |  |
| 69. | | Ekran podszafkowy z nadrukiem- plexi | 1,20mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm. Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | szt | 1 |  |
| 70. | | Oświetlenie podszafkowe ledowe | 1,20mb | Oświetlenie - system oświetlenia LED - umiejscowiony w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PCV mleczna, zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 71. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami.Drzwi skrzydłowe pełne. | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF 3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 2 |  |
| 73. | | KUCHNIA ODDZIAŁOWA | | | | | | |
| 74. | | Szafka dolna 3-szufladowa | 60x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4 szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 75. | | szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa - drzwi skrzydlowe pełne | 80x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa (4 szt.)wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF 3mm skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Para drzwi skrzydłowych. Drzwi pełne. | | szt | 1 |  |
| 76. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 77. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami.Drzwi skrzydłowe pełne. | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płytahdf 3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Para drzwi skrzydłowych. Drzwi pełne. | | szt | 2 |  |
| 78. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 2,0mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 79. | | Oświetlenie podszafkowe ledowe | 2,0mb | Oświetlenie - system oświetlenia led - system oświetlenia LED na całej szerokości zabudowy - taśma ledowa umiejscowiona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | kpl. | 1 |  |
| 80. | | Blat laminowany z listwą przyblatową | 2,0mb | blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC gr. 2mm | | szt | 1 |  |
| 81. | | Stół socjalny na stelażu aluminiowym | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem PVC gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 82. | | POKÓJ LEKARZY | | | | | | |
| 83. | | Biurko na stelażu aluminiowym z blendą wys. 600 mm | 120x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | | szt | 5 |  |
| 84. | | Podstawa pod PCT podwieszana | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo. | | szt | 5 |  |
| 85. | | Szuflada na klawiaturę z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 5 |  |
| 86. | | Szafa pomocnik na drukarkę i sejf dzielona na część otwartą i zamkniętą | 110x50x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa ( 4 szt.) wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe pełne zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 87. | | Nadstawka szafy na drukarkę i sejf zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi | 110x50x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 88. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem z płyty laminowanej | 75x75x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 89. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem z płyty laminowanej | 45x45x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 90. | | Komoda zamykana drzwiczkami. Drzwi skrzydłowe pełne | 80x40x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm.Noga aluminiowa( 4 szt.) wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. -do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku  **półki 2 szt.** Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 91. | | szafa organizacyjna z podziałem na indywidualne pola **(5 pól )**,zamykana drzwiczkami , zamki meblowe | 45x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | | szt | 3 |  |
| 92. | | Szafa organizacyjna z podziałem na indywidualne pola **(5 pól )** zamykana drzwiczkami , zamki meblowe | 45x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Noga aluminiowa (4 szt.)wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | | szt | 2 |  |
| 93. | | Szafka dolna zlewozmywakowa drzwiczkowa - drZwi skrzydłowe pełne | 80x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Noga aluminiowa ( 4 szt.) wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 94. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 45x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa ( 4 szt.)wys. 100mm, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 95. | | Szafka dolna drzwiczkowa umywalkowa- drzwi skrzydłowe pełne | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).. Noga aluminiowa ( 4 szt.) wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 96. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami-drzwi skrzydłowe pełne. | 45x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 2półki. | | szt | 3 |  |
| 97. | | szafka górna drzwiczkowa **do wbudowania mikrofali** | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 98. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 2,0mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 99. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 2,0mb | Oświetlenie - system oświetlenia led -system oświetlenia LED na całej szerokości zabudowy - taśma ledowa umiejscowiona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujkąruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 100. | | Blat kuchenny + listwa przyblatowa z otworami | 2,0mb | blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | szt | 1 |  |
| 101. | | Szafka-półka otwarta z półkami wisząca | 40x27x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18mm w kolorze korpusu i półek . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. | | szt | 2 |  |
| 102. | | ŁAZIENKA PRZY POKOJU LEKARZY | | | | | | |
| 103. | | Szafka łazienkowa z półkami zamykana frontem aluminiowym z lustrem | 70x20x60 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front profil aluminiowy z lustrem. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku półka | | szt | 1 |  |
| 104. | | PRZYGOTOWYWANIE LEKÓW | | | | | | |
| 105. | | szafa z półkami na leki, zamykana , zamek meblowy - drzwi skrzydłowe pełne | 40x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm.Noga aluminiowa ( szt.4) wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 106. | | Nadstawka szafy na leki zamykana z półkami, zamek meblowy - drzwi skrzydłowe pełne | 40x40x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 107. | | Komoda z półkami zamykana - drzwi skrzydłowe pełne | 38x40x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa ( 4 szt.)wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem meblowym z listwą przymykową. W środku 1szt półki. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 108. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 60x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 109. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 80x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8 szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 110. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.**W środku 2 półki** | | szt | 1 |  |
| 111. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki. | | szt | 2 |  |
| 112. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 2,0 mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 113. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 2,0mb | Oświetlenie - system oświetlenia LED - system oświetlenia LED na całej szerokości zabudowy - taśma ledowa umiejscowiona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 114. | | Blat **wykonany z materiału typu** Corian + zlew z **materiału typu Corian** bezszwowy+ listwy przyblatowe typu corianowe z promieniemø10 łączone bezszfowo | 2,0mb | Blat wykonany z materiału typu Corian szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian **12 mm** ( łaczna grubość blatu **40 mm**- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykonczony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian **gr.12 mm** i uszczelnieniem przeciwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn.Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załaczona do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane jedna komora : zlewozmywakowa ( położenie komory w uzgodnieniu z uzytkownikiem).Komora podwieszane - wykonane z materiału typu Corian **gr. 12 mm**. Listwa przyblatowa wykonana z materiału typu Corian grubości **12mm** łączaca się z blatem na półokrągło promień wklęsły umożliwiająca łatwe i dokładne przemycie blatu promień R 10-15 z wychodzącą listwą do góry h=60 wszystkie łączenia metodą bezszwową - niewidoczną przy użyciu kleju dedykowanego do klejenia -sklejania materiału typu Corian. | | kpl. | 1 |  |
| 115. | | PUNKT PIELĘGNIARSKI OTWARTY | | | | | | |
| 116. | | Biurko lada z podświetleniem ledowym z dwóch stron, z przegródkami na dokumenty, **z frontem wykończonym ekranem ściennym** | 220x65x116 | Biurko lada z płyty laminowanej wykonane z płyty 25 lub 36 + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak blat składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. **Oświetlenie - system oświetlenia led - taśma ledowa umieszczona profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)**+ zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm.Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI **na całej szerokości frontu biurka-lady** **,wys**. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | szt | 1 |  |
| 117. | | Kontener mobilny szufladowy **3- szufladowy** | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy- płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4 szt. System zamka zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 118. | | Szuflada klawiatury podwieszana z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 1 |  |
| 119. | | Podstawa pod PCT podwieszana | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo. | | szt | 1 |  |
| 120. | | Szafka podblatowa z **2-**szufladami na akta | 60x40x73 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg . **2 szuflady zamykane centralnie** | | szt | 1 |  |
| 121. | | POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELĘGNIAREK | | | | | | |
| 122. | | Szafka dolna drzwiczkowa umywalkowa - **drzwi skrzydłowe pełne** | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF gr. 3mm **skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm** . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 123. | | Szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa-drzwi skrzydłowe pełne | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF gr. 3mm **skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm** . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 124. | | Szafka górna drzwiczkowa z ociekarką- suszarką-**drzwi skrzydłowe pełne** | 45x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF ge. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 125. | | Szafka górna drzwiczkowa z półką - **drzwi skrzydłowe pełne** | 45x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 2 półki. | | szt | 1 |  |
| 126. | | Szafka górna drzwiczkowa do wbudowania mikrofali - **drzwi skrzydłowe pełne** | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 127. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 1,5mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 128. | | Oświetlenie podszafkowe ledowe | 1,5mb | Oświetlenie - system oświetlenia LED -**taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)** + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkęvruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujkąruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 129. | | Blat laminowany z listwą przyblatową | 1,5mb | blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | kpl. | 1 |  |
| 130. | | Stół socjalny na stelażu aluminiowym z płyty laminowanej | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 131. | | Szafa organizacyjna z podziałem na **5 indywidualnych pól** zamykana drzwiczkami , zamki meblowe | 55x45x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami skrzydłowymi pełnymi , uchwytem i zamkiem. | | szt | 3 |  |
| 132. | | Szafka organizacyjna z podziałem na  **5 indywidualnych pól** zamykana drzwiczkami , zamki meblowe | 55x45x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami skrzydłowymi pełnymi , uchwytem i zamkiem. | | szt | 2 |  |
| 133. | | ŁAZIENKA PRZY POKOJU PIELĘGNIAREK | | | | | | |
| 134. | | szafka łazienkowa z półkami zamykana frontem aluminiowym z lustrem | 70x20x60 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front profil aluminiowy z lustrem. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka | | szt | 1 |  |
| 135. | | POMIESZCZENIE ZABIEGOWE | | | | | | |
| 136. | | Szafa na leki zamykana z półkami, zamek meblowy , front profil aluminiowy z szybą | 80x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Dwa fronty profil aluminiowy ze szkłem bezpiecznym.Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem meblowym. W środku 4 szt półek. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 137. | | Szafa magazynowa zamykana drzwiczkami z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 80x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10 mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 12 cm.Noga aluminiowa wys. 100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 138. | | Szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa - drzwi skrzydłowe pełne | 95x60x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Plecy płyta HDF gr. 3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W srodku 1 połka. | | szt | 1 |  |
| 139. | | Szafka górna drzwiczkowa z półką-**drzwi skrzydłowe pełne** | 95x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 140. | | Blat **wykonany z materiału typu CORIAN** + zlew **wykonany z materiału typu CORIAN** bezszwowy+ listwy przyblatowe **z materiału typu corian** z promieniem ø10 łączone bezszwowo | 0,95mb | Blat wykonany z wykonany z **materiału typu CORIAN** szer. 600 mm , grubość wykonany z **materiału typu CORIAN 12 mm** ( łaczna grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykonczony listwami przyściennymi wykonanymi z **materiału typu CORIAN**  gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn.Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do **materiału typu Corian** ( karta katalogowa spoiny załaczona do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane jedna komora : zlewozmywakowa ( położenie komory w uzgodnieniu z uzytkownikiem).Komora podwieszane - wykonane z **materiału typu Corian** gr.12 mm. Listwa przyblatowa wykonana z **materiału typu Corian** grubości **12mm** łączaca się z blatem na półokrągło promień wklęsły umożliwiająca łatwe i dokładne przemycie blatu promień R 10-15 z wychodzącą listwą do góry h=60 wszystkie łączenia metodą bezszfową - niewidoczną przy użyciu kleju dedykowanego do klejenia -sklejania materiału **typu corian.** | | kpl. | 1 |  |
| 141. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 0,95mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 142. | | Oświetlenie podszafkowe ledowe | 0,95mb | Oświetlenie - system oświetlenia led -**taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)**  + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 143. | | GABINET KONSULTACYJNY | | | | | | |
| 144. | | Szafa zamykana z półkami , drzwi skrzydłowe pełne | 30x30x220 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4 szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 145. | | szafka dolna umywalkowa drzwiczkowa - drzwi skrzydłowe pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 146. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 80x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 147. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - **drzwi skrzydłowe pełne** | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.**W środku 2 półki** | | szt | 1 |  |
| 148. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - **drzwi skrzydłowe pełne** | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.**W środku 2 półki** | | szt | 2 |  |
| 149. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 2,0mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 150. | | Oświetlenie podszafkowe ledowe | 2,0mb | Oświetlenie - system oświetlenia led -**taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)**  + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 151. | | Blat **wykonany z materiału typu corian** + zlew **wykonany z materiału typu corian** bezszwowy+ listwy przyblatowe typu corianowe z promieniemø10 łączone bezszfowo | 2,0mb | Blat wykonany z materiału typu Corian szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian **gr.12 mm** ( łaczna grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykonczony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn.Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załaczona do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane jedna komora : zlewozmywakowa ( położenie komory w uzgodnieniu z uzytkownikiem).Komora podwieszane - wykonane z materiału typu Corianu **gr.12 mm** Listwa przyblatowa wykonana z materiału typu Corian gr.12mm, łączaca się z blatem na półokrągło promień wklęsły umożliwiająca łatwe i dokładne przemycie blatu promień R 10-15 z wychodzącą listwą do góry h=60 wszystkie łączenia metodą bezszwową - niewidoczną przy użyciu kleju dedykowanego do klejenia -sklejania materiału typu Corian. | | kpl. | 1 |  |
| 152. | | Biurko na stelażu aluminiowym z blendą | 100x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka.**Front biurka wyposażony w blendę wys.600 mm** | | szt | 1 |  |
| 153. | | Kontener mobilny 3-szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy- płyta laminowana 18mm w kolorze korpusu i półek i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4 szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| **ODDZIAŁ UDAROWY i NEUROLOGIA+ REHABILITACJA** | | | | | | | |  |
| Lp. | | nazwa | wymiar (cm) (mb) | opis | | jednostka miary | ilość |  |
| 154. | | POKÓJ JEDNOŁÓŻKOWY | | | | | | |
| 155. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem z płyty laminowanej | 50x50x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 156. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem z płyty laminowanej | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 157. | | Szafka dolna drzwiczkowa umywalkowa-drzwi skrzydłowe pełne | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Plecy płyta HDF 3mm skrecona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 158. | | Szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa - drzwi skrzydłowe pełne | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg .Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 159. | | Szafka górna drzwiczkowa do wbudowania mikrofali - drzwi skrzydłowe pełne | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W srodku 1 półka | | szt | 1 |  |
| 160. | | Szafka górna drzwiczkowa z ociekarką- suszarką - drzwi skrzydłowe pełne | 45x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 161. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 1,5 mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 162. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 1,5 mb | Oświetlenie - system oświetlenia led - **Oswietlenie LED na całej długości zabudowy. Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem,** wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PVC mleczna+ zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkęvruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujkąruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 163. | | Blat laminowany z listwą przyblatową | 1,5 mb | blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | kpl. | 1 |  |
| 164. | | POKÓJ ZABIEGOWY | | | | | | |
| 165. | | Biurko na stelażu aluminiowym z blendą | 120x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka.**Front biurka na całej długosci wyposażony w blendę o wys. 600 mm** | | szt | 1 |  |
| 166. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 50x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4 szt.**,** aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 167. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 60x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4 szt.**,** aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 168. | | Szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa- drzwi skrzydłowe pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.. Plecy płyta HDF 3mm.biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 169. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki. | | szt | 3 |  |
| 170. | | Szafka górna drzwiczkowa z półką. Drzwi skrzydłowe pełne | 50x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki | | szt | 1 |  |
| 171. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 2,3mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 172. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 2,3mb | Oświetlenie - system oświetlenia led - taśma ledowa umiejscowiona w profilu aluminiowym + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 173. | | Blat wykonany z materiału typu CORIAN + zlew wykonany a materiału typu CORIAN łączony bezszwowo + listwy przyblatowe wykonane z materiału typu CORIAN z promieniem ø10 łączone bezszwowo | 2,3mb | Blat wykonany z materiału typu Corian szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian **12 mm** ( łaczna grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykonczony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian **gr.12 mm** i uszczelnieniem przeciwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn.Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załaczona do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane jedna komora : zlewozmywakowa ( położenie komory w uzgodnieniu z uzytkownikiem).Komora podwieszana - wykonana z materiału typu Corian **gr. 12 mm** Listwa przyblatowa wykonana z materiału typu Corian **gr. 12mm** łączaca się z blatem na półokrągło promień wklęsły umożliwiająca łatwe i dokładne przemycie blatu promień R 10-15 z wychodzącą listwą do góry h=60 wszystkie łączenia metodą bezszwową - niewidoczną przy użyciu kleju dedykowanego do klejenia -sklejania materiału typu Corian. | | kpl. | 1 |  |
| 174. | | Szafa na leki z półkami zamykana frontem aluminiowym z szybą | 60x35x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Jeden front profil aluminiowy ze szkłem bezpiecznym. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm .Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem meblowym. W środku 4szt półek. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 175. | | POKÓJ SOCJALNY LEKARZY | | | | | | |
| 176. | | Biurko na stelażu aluminiowym | 120x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | | szt | 6 |  |
| 177. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem pogrubianym | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 178. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem pogrubianym | 50x50x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 179. | | Szafa zamykana z miejscem na drukarkę i sejf i częścią otwartą oraz segregacją pionową | 110x50x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm.W środku segregacja pionowa dostosowana do wysokości segregatora - na całej szerokosci szafy | | szt | 1 |  |
| 180. | | Szafa na dokumenty z częścią otwartą i zamkniętą ( podziałki pionowe) | 120x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4 szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm.W środku segregacja pionowa dostosowana do wysokości segregatora - na całej szerokosci szafy | | szt | 1 |  |
| 181. | | szafa organizacyjna z podziałem na indywidualne pola **( 5 PÓL )** zamykana drzwiczkami , zamki meblowe | 60x50x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | | szt | 2 |  |
| 182. | | Szafa organizacyjna z podziałem na indywidualne pola **( 5 PÓL )** zamykana drzwiczkami , zamki meblowe - drzwi skrzydłowe pełne | 40x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | | szt | 2 |  |
| 183. | | Szafka pomocnik biurka z miejscem na sejf, zamykana drzwiczkami - drzwi skrzydłowe pełne | 70x40x75 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 184. | | Szafki z półkami otwarte - wiszące | 40x25x70 | Wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18mm w kolorze korpusu i półek skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. W środku 1 półka | | szt | 2 |  |
| 185. | | Regał- biblioteczka z podziałem na 1/3 od dołu zamknięta drzwiami skrzydłowymi pełnymi a część górna 2/3 otwarta z półkami i podziałem pionowym | 110x35x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szaf ywykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwik nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe pełne zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki . Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm.W części górnej segregacja pionowa dostosowana do wysokości segregatora - na całej szerokosci szafy | | szt | 2 |  |
| 186. | | Szafka dolna drzwiczkowa umywalkowa-drzwi skrzydłowe pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF 3mm biała, skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 187. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 60x55x72 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 188. | | Szafka dolna drzwiczkowa - drzwi skrzydłowe pełne | 50x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF 3mm biała, skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 189. | | Szafka górna dzwiczkowa z półkami-drzwi skrzydłowe pełne | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF 3mm biała, skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm .. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki. | | szt | 1 |  |
| 190. | | Szafka górna dzwiczkowa z suszarko-ociekarką - drzwi skrzydłowe pełne | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF 3mm biała, skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 191. | | Szafka górna dzwiczkowa z miejscem na wbudowanie mikrofali - drzwi skrzydłowe pełne | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) .Plecy płyta HDF 3mm biała, skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka | | szt | 1 |  |
| 192. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 50x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki | | szt | 1 |  |
| 193. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 2,3mb | Oświetlenie - system oświetlenia led - Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujkąruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 194 | | Blat laminowany z listwą przyblatową | 2,3mb | Blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | kpl. | 1 |  |
| 195. | | Ekran z nadrukiem komputerowym-plexi | 2,3mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 221. | | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | | | | | | |
| 222. | | Szafa porządkowa z półkami stal nierdzewna ;ub malowana proszkowo | 80x45x196 lub 80x58x 200 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali malowanej proszkowo. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwy.Podstawa szafy na nóżkach wysokości 100-140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | | szt | 3 |  |
| 223. | | BRUDOWNIK x 2 pomieszczenia | | | | | | |
| 224. | | szafy na kaczki i baseny stal nierdzewna | 100x40x180. | Regał na baseny i kaczki Regał na baseny i kaczki wykonany ze stali nierdzewnej w ). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w cm: 100x40x180. | | szt | 4 |  |
| 225. | | KUCHNIA | | | | | | |
| 226. | | Szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa - drzwi skrzydłowe pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert (nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 227. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 50x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt.**,** aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 228. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki. | | szt | 2 |  |
| 229. | | Szafka górna drzwiczkowa z pólkami - drzwi skrzydłowe pełne | 50x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W srodku 2 półki. | | szt | 1 |  |
| 230. | | Ekran z nadrukiem komputerowym - plexi | 1,7mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 231. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 1,7mb | Oświetlenie - system oświetlenia led - Oswietlenie LED na całej długości zabudowy.Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 232. | | Blat laminowany z listwą przyblatową | 1,7mb | Blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | kpl. | 1 |  |
| 233. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem laminowanym | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 234. | | POMIESZCZENIE ZABIEGOWE | | | | | | |
| 235. | | Szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa - drzwi skrzydłowe pełne | 60x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 236. | | Szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 54x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4 szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8 szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 2 |  |
| 237. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 2 półki. | | szt | 2 |  |
| 238. | | Szafka górna drzwiczkowa z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 54x55x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 2 półki. | | szt | 2 |  |
| 239. | | Ekran z nadrukiem komputerowym-plexi | 2,3mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 240. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 2,3mb | Oświetlenie - system oświetlenia led -Oswietlenie LED na całej długości zabudowy. Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie) + zaślepka PVC mleczna + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkę ruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 241. | | Blat wykonany z materiału typu CORIAN + zlew wykonany a materiału typu CORIAN łączony bezszwowo + listwy przyblatowe wykonane z materiału typu CORIAN z promieniem ø10 łączone bezszwowo | 2,3mb | Blat wykonany z materiału typu CORIAN szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian **12 mm** ( łaczna grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykoŃczony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu CORIAN gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn.Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załaczona do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane jedna komora : zlewozmywakowa ( położenie komory w uzgodnieniu z uzytkownikiem).Komora podwieszane - wykonane z materiału typu Corian gr. 12 mm Listwa przyblatowa wykonana z materiału typu Corian grubości 12mm łączaca się z blatem na półokrągło promień wklęsły umożliwiająca łatwe i dokładne przemycie blatu promień R 10-15 z wychodzącą listwą do góry h=60 wszystkie łączenia metodą bezszwową - niewidoczną przy użyciu kleju dedykowanego do klejenia -sklejania materiału typu Corian. | | kpl. | 1 |  |
| 242. | | Komoda z półkami zamykana - drzwi skrzydłowe pełne | 38x40x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku 1 półka . Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 243. | | POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELĘGNIAREK | | | | | | |
| 244. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem pogrubianym | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 2 |  |
| 245. | | Szafa z organizacyjna z podziałem na indywidualne pola  **( 5 PÓL )** zamykane drzwiczkami i zamkami - drzwi skrzydłowe pełne | 43x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | | szt | 3 |  |
| 246. | | Szafa z organizacyjna z podziałem na indywidualne pola ( **5 PÓL )** zamykane drzwiczkami i zamkami - drzwi skrzydłowe pełne | 45x50x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | | szt | 4 |  |
| 247. | | Szafa na dokumenty zamykana drzwiczkami z pólkami - drzwi skrzydłowe pełne | 60x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4 szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 248. | | Szafka dolna drzwiczkowa z półką - drzwi skrzydłowe pełne | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 249. | | Szafka dolna szufladowa | 45x55x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm= 4 szt., aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , | | szt | 1 |  |
| 250. | | Szafka dolna zlewozmywakowa drzwiczkowa - drzwi skrzydłowe pełne | 45x55x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta HDF gr.3mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 251. | | szafka górna drzwiczki z miejscem na wbudowanie mikrofali | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 252. | | szafka górna drzwiczki z ociekarko-suszarką | 45x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka. | | szt | 1 |  |
| 253. | | Szafka górna drzwiczki z półką - drzwi skrzydłowe pełne | 45x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 1 półka. | | szt | 2 |  |
| 254. | | Ekran z nadrukiem komputerowym-plexi | 2,0mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | kpl. | 1 |  |
| 255. | | Oświetlenie podszafkowe LED | 2,0mb | Oświetlenie - system oświetlenia led - **Oswietlenie LED na całej długości zabudowy. Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)** + zaślepka PVC mleczna+ zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkęvruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 256. | | blat laminowany z listwą przyblatową | 2,0mb | blat kuchenny laminowany z listwą przyblatową szer. 600 mm x gr 38 mm | | szt | 1 |  |
| 257. | | PUNKT PIELĘGNIARSKI | | | | | | |
| 258. | | Biurko -lada z oświetleniem ledowym z dwóch stron z podwieszaną szufladą klawiatury z półkami na dokumenty | 220x70x116 | Biurko lada z płyty laminowanej wykonane z płyty 25 lub 36 + panel przedni biurka po całej wysokości biurka . Korpus biurka jak blat składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25 + kołki drewniane . Wszystkie krawędzie biurka oklejone obrzeżem grubości 2mm . Podstawy biurka czyli boki + blenda WYS.600 mm obrobione ( obłożone) profilem Aluminiowym wklejonym na sylikon przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. Oświetlenie - system oświetlenia led **-Oświetlenie LED na całej długości zabudowy. Taśma LED umieszczona w profilu aluminiowym z kołnierzem, wbudowanym w płytę( frez w płycie)** + zaślepka PCV mleczna zapalanie leda poprzez czujkęvruchu zintegrowaną z taśmą ledową przez lut . Trafo - zasilacz dopasowany do poboru mocy taśmy ledowej , barwa światła neutralna , moc 6W na 1mb , 700lm. Łączenie zasilacza trafo i czujką ruchu + ledem poprzez złącze pinowe. | | szt | 1 |  |
| 259. | | Kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm. Plecy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -3szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 260. | | Szafka zamykana na akta podblatowa - drzwi skrzydłowe pełne | 60x60x73 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 261. | | POMIESZCZENIE LASER + REHABILITACJA | | | | | | |
| 262. | | Szafa z półkami zamykana zamek meblowy - drzwi skrzydłowe pełne | 78x67x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4 szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 263. | | Szafka wisząca drzwiczkowa z półką - drzwi skrzydłowe pełne | 60x35x70 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 połka | | szt | 2 |  |
| 264. | | biurko na stelażu aluminiowym z blendą | 120x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka i blenda wys.600 mm z płyty | | szt | 1 |  |
| 265. | | Ekran z nadrukiem komputerowym-plexi | 2,3mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | szt | 1 |  |
| 266. | | szafka wisząca -drzwiczkowa z półką - drzwi skrzydłowe pełne | 60x20x70 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 1 półka | | szt | 3 |  |
| 267. | | Ekran z nadrukiem komputerowym-plexi | 2,3mb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z PLEXI szer. 600 mm x gr. 5 mm.Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | | szt | 1 |  |
| 268. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem pogrubianym | 80x80x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 269. | | Szafka wisząca -otwarta z półką | 40x25x70 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18mm w kolorze korpusu i półek skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm.. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. | | szt | 6 |  |
| 270. | | Szafa zamykana z półkami - drzwi skrzydłowe pełne | 60x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 271. | | Szafa zamykana z pólkami - drzwi skrzydłowe pełne | 90x30x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szaf ywykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 1 |  |
| 272. | | Stół na stelażu aluminiowym z blatem pogrubianym | 75x60x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | | szt | 1 |  |
| 273. | | Szafka łazienkowa z półkami zamykana frontem aluminiowym z lustrem | 70x20x70 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Front profil aluminiowy z lustrem. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku 2 półki. | | szt | 1 |  |
| 274. | | POMIESZCZENIE ODDZIAŁOWA | | | | | | |
| 275. | | Szafa na dokumenty zamykana z pólkami - drzwi skrzydłowe pełne | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udżwig nogi na 1szt. do 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baszkwilowym z listwą przymykową. W środku półki 4 szt. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | | szt | 2 |  |
| 276. | | Nadstawka szafy na dokumenty zamykana z półką - drzwi skrzydłowe pełne | 80x40x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą). Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8 szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. W środku 1 półka. | | szt | 2 |  |
| 277. | | Szafa gospodarcz z 3szt szuflad , blatem laminowanym i drzwiczkami zamykającymi + półki - drzwi skrzydłowe pełne | 80x55x196 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą).Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm Noga meblowa wys. 100mm= 4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig do 150kg. Plecy płyta gr.10 mm skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 100mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig do 65 kg , blat kuchenny gr 38mm z listwą przyblatową | | szt | 1 |  |
| 278. | | Nadstawka szafy gospodarczej zamykana z pólką - drzwi skrzydłowe pełne | 80x55x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr. 3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | | szt | 1 |  |
| 279. | | Biuko na stelażu akuminiowym z blendą | 150x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka. Front biurka osłonięty blendą wys. 600 mm | | szt | 1 |  |
| 280. | | Kontener mobilny szufladowy | **42x55x65** | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego.Plecy wykonane z płyty grubości 10 mm i skręcone wkrętem 3x30 w odległości co 100 mm.Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | | szt | 1 |  |
| 281. | | Szafka łazienkowa z półkami zamykana frontem aluminiowym z lustrem | 70x20x60 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF gr.3 mm biała skręcona wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front profil aluminiowy z lustrem. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W środku półka | | szt | 1 |  |
| 282. | | podstawa pod PCT podwieszana | **STANDARD** | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo | | szt | 1 |  |
| 283. | | szuflada pod klawiaturę z PCV | **STANDARD** | Wykonana z tworzywa PCV profilowana na prowadnicy kulkowej | | szt | 1 |  |