**Część 3 –HOLTERY RR**

**Załącznik Nr 1.3. do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy – „****Holter RR”**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

**Holter RR – 10 szt.**

**( 4 szt. - Oddział Neurologii**

**6 szt. – Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry** | **Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie** | **PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy**/ **opisać/** |
| 1. | Producent/kraj | Tak, podać |  |
| 2. | Typ  Model  Nr katalogowy (jeśli występuje) | Tak, podać |  |
| 3. | Rok produkcji min. 2019 | Tak, podać |  |
|  | Holter ciśnienia składający się z rejestratorów i oprogramowania | TAK |  |
|  | Rejestrator Holtera ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia co najmniej od 0 do 300 mm Hg (względem ciśnienia atmosferycznego) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne dobieranie ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie - przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Zasilanie: baterie lub akumulatory | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz znakowy LCD, bezpośredni odczyt ostatniego badania | TAK |  |
|  | Sygnalizacja obniżenia napięcia baterii (akumulatorów) | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna | TAK |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne USB do komunikacji z PC poprzez kabel USB | TAK |  |
|  | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną do rejestratora Holtera | TAK |  |
|  | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | TAK |  |
|  | Możliwość podziału doby na min. 6 podzakresów pomiarowych | TAK, podać |  |
|  | Analiza wyników obejmuje statystyki min.: ciśnienie - Max., Min., Średnie, odchylenie standardowe dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstość rytmu tętna | TAK |  |
|  | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z podokresów pomiarowych | TAK |  |
|  | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | TAK |  |
|  | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla każdego holtera:   * Oprogramowanie * Rejestrator, * mankiet średni i duży wraz z przewodem łączącym – po 1 szt. * etui wraz z paskiem 1 szt., * baterie zasilające, * kabel USB - 1 szt. | TAK |  |