**73**

**Pytanie:**

 Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ? Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu CIOP BIP?

**Odpowiadając** na pytania oferenta w sprawie ogłoszenia nr 73/ZO/COV/21 Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonów niezabezpieczonych taśmą uszczelniającą naklejaną na gorąco od zewnątrz? Sposób szycia oferowanego kombinezonu gwarantuje odporność na przenikanie skażonej cieczy oraz patogenów o czym świadczą pozytywne wyniki badań wykonane przez niezależną jednostkę notyfikowaną CIOP-PIB.

**Odpowiedź:** Zaoferowany produkt musi być zgodny z ogłoszeniem.

**Pytanie:**

Mając na względzie występowanie na rynku w pełni laminowanych „nieoddychających” kombinezonów słabej jakości, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się również oceną jakości na podstawie próbek dostarczonych na wezwanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się zapisami ogłoszenia.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kombinezonów posiadających podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy I oraz środek indywidulany klasy III typ 4. Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu produkt najwyższej jakości. Dodatkowym atutem jest obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby produkt posiadał podwójną rejestrację, przy czym musi on spełnić wszystkie wymogi ogłoszenia.

**Pytanie:**

Mając na względzie najwyższy poziom ochrony personelu, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga kombinezonów, zgodnych z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, zakwalifikowanych w klasie 4 odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego 7kPa.

**Odpowiedź:** Zaoferowany produkt musi być zgodny z ogłoszeniem, tj. w zakresie odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego wymagana jest klasa 4 lub wyższa.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonu wykonanego z laminatu włókniny polipropylenowej typu Spunbond oraz mikroporowatej folii polietylenowej o łącznej gramaturze 53g/m2. Proponowany materiał jest paroprzepuszczalny (oddychający), gwarantujący wysoki komfort użytkowania przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zaoferowany produkt musi być zgodny z ogłoszeniem.

**Warunki umowy będą doprecyzowane w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem, na etapie zbierania ofert prosimy o zapoznanie się z dokumentem.**