

**Wyjaśnienia**

**Pytanie**

Czy pompa z pakietu 1 będzie przeznaczona do pracy stacjonarnej na oddziałach  szpitalnych (zasilanie 230V + wewnętrzny akumulator) czy do karetek pogotowia (zasilanie 12V).

**Wyjaśnienie**

Pompy infuzyjne zasilane mają być zgodnie z pkt 12. Opz: „Zasilanie 230v AC, 50 Hz oraz akumulator 12 v DC”

**Pytanie**

Jakiej ilości pomp dotyczy opis pomp zawarty w punkcie 2 ?

Ilu stacji dokujących oczekuje Zamawiający ?

Jakiej wielkości - na ile pomp - ma być stacja dokująca ?

**Wyjaśnienie**

Do jednej pompy wolumetrycznej strzykawkowej wymagana jest jedna stacja dokująca (20 pomp i 20 stacji dokujących).