**Butla tlenowa z reduktorem.**

Butla tlenowa o pojemności 10 litrów/2,7 litra z reduktorem z przepływomierzem, mocowanym na butli bez użycia narzędzi

złącze AGA.

Reduktor ze zintegrowanym przepływomierzem do mocowania na butli.

Reduktor wyposażony w manometr

filtr chroniący przed zanieczyszczeniami,

zawór bezpieczeństwa