|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meble wykonane w technologii 1 (opis technologii znajduje się na końcu)** | | | | | |
| **Nazwa** | |  | | | |
| **Typ** | |  | | | |
| **Wytwórca** | |  | | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | | |
| **Lp.** | **Wyposażenie** | **Ilość** | **Opis** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | **03 Magazyn sprzętu** |  |  |  |  |
|  | Regał otwarty 1000x450 | 5 | Regał otwarty o wymiarach 1000x450x2000 mm. Wyposażony w 5-półek | TAK |  |
|  | **05 Punkt pielęgniarski** |  |  |  |  |
|  | Biurko 600x2000x720 | 1 | Biurko o wymiarach 600x2000x720 mm, z szafkami zamykanymi i szufladami (3 szt.). Szafki wyposażone w półki (2 szt.) | TAK |  |
|  | Biurko 600x1800x720 | 2 | Biurko o wymiarach 600x1800x720 mm, z szafkami zamykanymi i szufladami (3 szt.) Szafki wyposażone w półki (2 szt.) | TAK |  |
|  | Szafka narożna 1200/1250x600/650 | 2 | Szafka narożna 1200/1250x600/650x850 wys. zamykana, z półkami (2 szt.) | TAK |  |
|  | Szafka 300x600 | 1 | Szafka 300x600x850 wys., zamykana, z półką | TAK |  |
|  | Szafka 2-drzwiowa pod zlewozmywak 900 | 1 | Szafka 2-drzwiowa pod zlewozmywak jednokomorowy.  Szafka dolna z drzwiami dwuskrzydłowymi  Wymiary: 900x600x890 mm. | TAK |  |
|  | Szafka 1-drzwiowa 600 | 4 | Szafka dolna, jednokomorowa z drzwiami jednoskrzydłowymi, z jedną półką przestawną  Wymiary: 600x600x890 mm. | TAK |  |
|  | Szafka z szufladami 400 | 1 | Szafka dolna, jednokomorowa, z trzema szufladami  Wymiary: 400x600x890 mm. | TAK |  |
|  | Front do szafek (blenda) 3070 | 1 | Front do szafek (blenda) 3070mm | TAK |  |
|  | Front do szafek (blenda) 600 | 3 | Front do szafek (blenda) 600mm | TAK |  |
|  | Blat roboczy 620x3070 | 1 | Blat roboczy o wymiarach 620x3070mm. | TAK |  |
|  | Blat roboczy 600x120+1200 | 1 | Blat roboczy o wymiarach 600x120+1200mm. | TAK |  |
|  | Blat roboczy 600x1640 | 1 | Blat roboczy o wymiarach 600x1640mm. | TAK |  |
|  | Ścianki wydzielające dł. 1200+1670+2000 | 1 | Ścianki wydzielające dł. 1200+1670+2000 – zabudowa wokół punktu pielęgniarskiego, wysokość 8500mm, przy biurkach powyżej przeszklenie bez okienka wysokości 500mm. | TAK |  |
|  | Ścianki wydzielające dł. 1670+1250+1800 | 1 | ścianki wydzielające dł. 1670+1250+1800 – zabudowa wokół punktu pielęgniarskiego, wysokość 8500mm, przy biurku powyżej przeszklenie bez okienka wysokości 500mm. | TAK |  |
|  | **06 Pomieszczenie porządkowe** |  |  |  |  |
|  | Szafka 1-drzwiowa pod zlewozmywak 600 | 1 | Szafka 1-drzwiowa pod zlewozmywak jednokomorowy.  Szafka dolna z drzwiami jednoskrzydłowymi  Wymiary: 600x600x890 mm. | TAK |  |
|  | **10 Izolatka oddziałowa** |  |  |  |  |
|  | Szafka z szufladami 400 | 1 | Szafka dolna, jednokomorowa, z trzema szufladami  Wymiary: 400x600x890 mm. | TAK |  |
|  | **16 Pokój oddziałowej** |  |  |  |  |
|  | Biurko | 1 | Biurko o wymiarach 1200x600x750 mm z szafką zamykaną i jedną szufladą. | TAK |  |
|  | Szafa 360x800x2000, z drzwiami zamykanymi, z półkami na dokumenty | 3 | Szafa z drzwiami, o wymiarach 360x800x2000mm, zamykana.  Wyposażona w 5 półek przestawnych | TAK |  |
|  | **18 Pokój socjalny** |  |  |  |  |
|  | Szafka 400, szuflady | 1 | Szafka dolna, z szufladami (4 szt.), 400x600x890 mm. | TAK |  |
|  | Szafka narożna 1200/1250x600/650 | 1 | Szafka narożna 1200/1250x600/650x890 wys. zamykana, z półkami (3 szt.) |  |  |
|  | Szafka 2-drzwiowa pod zlewozmywak 900 | 1 | Szafka 2-drzwiowa pod zlewozmywak jednokomorowy.  Szafka dolna z drzwiami dwuskrzydłowymi  Wymiary: 900x600x890 mm. | TAK |  |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 1250 mm | 1 | Przedłużenie blatu roboczego o wymiarach 1250x600mm. | TAK |  |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 950 mm | 2 | Przedłużenie blatu roboczego o wymiarach 950x600mm. | TAK |  |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 2 | Szafka wisząca, drzwiczki jednoskrzydłowe, jedna półka przestawna.  Szafka jednokomorowa  Wymiary: 600x300x600 mm. | TAK |  |
|  | Szafka wisząca 1 drzwiowa narożna 600x600 | 1 | Szafka wisząca 1 drzwiowa narożna 600x600, z półkami (2 szt.) | TAK |  |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 | Szafka wisząca, drzwiczki jednoskrzydłowe, jedna półka przestawna.  Szafka jednokomorowa  Wymiary: 400x300x600 mm. | TAK |  |
|  | Szafka wisząca 1 drzwiowa 600 niska nad lodówkę. | 1 | Szafka wisząca, 1-drzwiowa, 600, niska nad lodówkę Szafka jednokomorowa.  Wymiary: 600x300x400 mm. | TAK |  |
|  | Stół z możliwością rozłożenia 750x750 (1500x750) | 1 | Stół z możliwością rozłożenia 750x750 mm (1500x750 mm) | TAK |  |
|  | Stolik kawowy 500x500x500 | 1 | Stolik kawowy 500x500x500mm | TAK |  |
|  | **19 Pokój lekarzy** |  |  |  |  |
|  | Szafa 500x1000x900, z 6 szt. drzwi, z półkami | 2 | Szafa 500x1000x900, z 6 szt. drzwi, z półkami. | TAK |  |
|  | Szafa 500x1000x900 z 2 szt. drzwi, z półkami | 1 | Szafa 500x1000x900 z 2 szt. drzwi, z półkami | TAK |  |
|  | Szafka wisząca 500x1000x600 | 1 | Szafka wisząca 500x1000x600mm, zamykana, z półką (1 szt.) | TAK |  |
|  | Stolik kawowy 500x500x500 | 1 | Stolik kawowy 500x500x500mm | TAK |  |
|  | Biurko 600x2110x720 (blat roboczy) z szufladami zamykanymi i szafką zamykaną | 1 | Biurko 600x2110x720 (blat roboczy) z 1x4 szufladami zamykanymi , 1x z szafką z półką zamykaną. | TAK |  |
|  | Biurko 600x2300x720 (blat roboczy) z szufladami zamykanymi | 1 | Biurko 600x2300x720 (blat roboczy) z 2x4 szufladami zamykanymi | TAK |  |
|  | **22 Gabinet ordynatora** |  |  |  |  |
|  | Biurko 1200 z przystawką 400 | 1 | Biurko o wymiarach 1200x600x750 mm z szafką zamykaną i jedną szufladą. Szafka wyposażona w półkę. Przystawka 400x300x750 mm z półkami (2 szt.) | TAK |  |
|  | Stolik kawowy 500x500x500 | 1 | Stolik kawowy 500x500x500mm | TAK |  |
|  | Szafka 370x800x900, zamykana | 3 | Szafka 370x800x900 mm zamykana, z półkami (2 szt.) | TAK |  |
|  | Zabudowa szafowa na wymiar | 1 | Zabudowa szafowa na wymiar wnęki o wymiarach szer. x głęb. x wys.: 98x110x250 cm, drzwi przesuwne, zamykana, z półkami przestawnymi (5 szt.). Jedna część ubraniowa z możliwością powieszenia ubrań ,0  i półką powyżej. | TAK |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożyć:   * Atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały (w tym świadectwa stwierdzające dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach medycznych - jednostkach służby zdrowia na materiały z których są wykonane meble, tj. płyty, laminaty, blaty. | | | TAK |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | | | TAK |  |
|  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość mebli i ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego. | | | TAK |  |

**Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:**

**Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej**

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.
2. Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. **Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym.**
3. Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
4. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym **(załączyć na wezwanie Zamawiającego)**
   1. Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
   2. Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.
   3. Miejsca wbudowanych zlewów ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa.
5. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

1. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U –antyseptyczne.
2. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.
3. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych, wyposażone w mechanizm samo domykania.
4. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.
5. **Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym.** **Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji.**
6. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.