Załącznik 1.1 do SIWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | |  |  |
| Nazwa producenta:.......................................................  Nazwa i typ: ...................................................................................  Kraj pochodzenia : ……………………………………………………………..  Rok produkcji : …………………………………………….. | | | |  | | |  | |  |  |
|  | |  |  | | | | | | | | |
|  | |  | **WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - WYMAGANIA OGÓLNE** | | | | | | | | |
|  | |  | DOSTAWA MEBLI WRAZ Z WNIESIENIEM I MONTAŻEM W MIEJSCU ICH PRZEZNACZENIA | | | | | | | | |
|  | |  | Meble przeznaczone do powieszenia na ścianie maja być zamontowane za pomocą kołków , które w wyniku zacisku w materiale klinują się w przeciwnych kierunkach oraz śrub ze stali A 4 o bardzo wysokiej odporności na korozję. Takie połączenie jest niezwykle mocne i gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na obciążenia. Zabudowy szafek wiszących maja być zamontowane na szynach montażowych odpornych na odkształcenia , o jednolitej budowie , bez nacięć pionowych osłabiających konstrukcję szyny. Wszelkie uszczelnienia maja być wykonane silikonem neutralnym, zawierającym środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów- bezwonnym i neutralnym chemicznie o dobrej przyczepności, nie powodującym korozji. | | | | | | | | |
|  | |  | Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych wymiarów w zakresie ± 5% , wymagając od wykonawcy precyzyjnego dopasowania mebla do poszczególnych pomieszczeń indywidualnie, w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej dla montowanego mebla (np. szerokość szafki dla przestrzeni roboczej wynoszącej 32,5 cm) | | | | | | | | |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY** | | | **PARAMETRY OFEROWANE-PODAĆ** | | | | | | | |
| **1.** | Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, które nie będą przedmiotem praw osób trzecich | | |  | | | | | | | |
| **2.** | Meble wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 (Wykonawca składa oświadczenie, że płyty użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1- na wezwanie Zamawiającego) | | |  | | | | | | | |
| **3.** | Wykonawca zobowiązuję się do zamontowania i dopasowania mebli do poszczególnych pomieszczeń, zinwentaryzowanych przez siebie, we własnym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich podciągów oraz instalacji istniejących w pomieszczeniach). Jest to niezbędne do właściwego dopasowania elementów zabudowy opisanych w SIWZ oraz zachowaniem traktów komunikacyjnych w każdym pomieszczeniu | | |  | | | | | | | |
| **4.** | Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego wypoziomowania mebli, zwłaszcza w ciągach zabudowy szaf osadzonych na stelażach aluminiowych | | |  | | | | | | | |
| **5.** | Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. | | |  | | | | | | | |
| **6.** | Wszystkie płaszczyzny mebli pozbawione są jakichkolwiek rys, ubytki laminatu lub śladów wykonywanych napraw | | |  | |  | |  | | | |
| **7.** | Wykonawca ustala z zamawiającym kolory płyt z min. 5 kolorów. | | |  | |  | |  | | | |
| **8.** | Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego katalogi , zdjęcia katalogowe lub broszury okuć meblowych, zastosowanych do montażu korpusów i frontów mebli, odpowiadających opisanym w SIWZ | | |  | |  | |  | | | |
| **9.** | Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego katalogi, zdjęcia katalogowe lub broszury profili i stelaży aluminiowych zastosowanych do montażu mebli odpowiadających opisanym w SIWZ i wskaże których pozycji SIWZ dotyczą | | |  | |  | |  | | | |
| **10.** | Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego karty katalogowe lub broszury dotyczące elementów i materiałów użytych do montażu mebli w miejscu ich przeznaczenia , odpowiadających opisanym w SIWZ, takich jak: szyny montażowe , kołki montażowe i silikony uszczelniające | | |  | |  | |  | | | |
| **11.** | Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej poszczególnych pomieszczeń potwierdzającą zdolność zamontowania przez wykonawcę wszystkich modułów meblowych ujętych w SIWZ dla każdego pomieszczenia. Wizualizacja mebli pomaga umieścić dany element wyposażenia w otoczeniu, z uwzględnieniem jego wielkości, kształtu, faktury, koloru, elementów budowy, w odpowiednich warunkach oświetlenia. Nie dopuszcza się wizualizacji w formie obrazu i wydruku szkieletowego. Wizualizacje należy załączyć do pkt od 11.1 do 11.16 | | | TAK-maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana wynosi **10** .Punkty będą przyznawane jak poniżej w poz. Od 11.1 do 11.16 |  | | | | | | |
| **11.1** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POKOJU KONSULTACYJNEGO A1, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**1 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.2** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIE A4 CIAG KOMUNIKACYJNY, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**1 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.3** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIE A2-POKÓJ ORDYNATORA, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.4** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej ŁAZIENKA PRZY POKOJU ORDYNATORA, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy- **0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.5** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej SEKRETARIAT A3, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.6** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIE ODDZIAŁOWEJ W-2, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.7** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej SALI WZMOŻONEGO NADZORU W-3, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**1 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.8** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej MAGAZYNU BIELIZNY, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy- **0,5pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.9** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO W-11, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy- **0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.10** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej KUCHNI ODDZIAŁOWEJ, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy- **0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.11** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POKOJU SOCJALNEGO PIELEGNIAREK, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy- **0,5pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.12** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej OTWARTEGO PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO W-16, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy- **1 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.13** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej PUNKTU PRZYGOTOWAŃ PIELEGNIARSKICH W-18, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.14** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POKOJU LEKARSKIEGO W-20A, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.15** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIA ZABIEGOWEGO A-7 , zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **11.16** | Wykonawca przedstawi wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej GABINETU EKG, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11 | | | **TAK** -Wizualizacja perspektywiczna, przestrzenna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania **– 0 pkt**  **TAK** (wizualizacja przestrzenna , perspektywiczna w formacie 3 D, wydruk laserowy w kolorze, zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania , **dodatkowo-**  wizualizacja półprzezroczysta-transparentna , obrazująca wnętrze zabudowy meblowej ,zawierająca wszystkie elementy opisane w SIWZ i technologii wykonania zabudowy-**0,5 pkt.)** |  | | | | | | |
| **12** | Sposób i jakość montażu zabudowy meblowej .Parametr oceniany | | | Maszynowe wprasowywanie akcesoriów do montażu mebli takich jak : zawiasy meblowe , zawieszki do mebli wiszących, złącza meblowe do montażu korpusów stabilizujące konstrukcję. Montaż bez użycia konfirmantów – **2 pkt**  Inna technologia wprasowywania akcesoriów do montażu mebli takich jak : zawiasy meblowe , zawieszki do mebli wiszących, złącza meblowe do montażu korpusów nie gwarantujące stabilności konstrukcji. Montaż bez użycia konfirmantów – **0 pkt** |  | | | | | | |
| **13.** | Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie min. 160 mm.  Wybór koloru uchwytu z min. 5 kolorów.  Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych | | |  | | | | | | | |
| **14.** | Wykonawca załączy certyfikat potwierdzający znajomość techniki montażu wyrobów z typu Corian- na wezwanie Zamawiającego | | |  | | | | | | | |
| **15.** | Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego próbkę oryginalnego materiału typu CORIAN z jakiego będzie wykonywał elementy zabudowy przewidziane w opisie SIWZ oraz załączy kartę katalogową w/w materiału także na wezwanie przez Zamawiającego. Dotyczy pomieszczeń zabiegowych o szczególnej czystości gdzie wykonywane będą procedury medyczne. | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY** | | | | | |
| **LP** | **NAZWA** | **WYMIAR** | **PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY** | **ILOŚĆ**  **SZT.** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| pokój konsultacyjny A1 | | | | | |
| **1.** | biurko proste na stelażu aluminiowym z blendą wysoką | 100x80x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokości +belka łącząca stabilizująca stelaż biurka | 4 |  |
| **2.** | podstawa na PCT |  | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 4 |  |
| **3.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 4 |  |
| **4.** | kontener stacjonarny szufladowy | 42x55x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt pełny wysuw z cichym domykiem wzmocniony udźwig min. 50 kg, Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg. Uchwyt aluminiowy 3szt.System zamka -zamek centralny montowany w górnej szufladzie | 2 |  |
| **5.** | półka nad biurkiem wysoka dwa poziomy | 400x72x40 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Górna część półki zamykana drzwiczkami na zamek meblowy - podział na osiem pół , dolna otwarta podzielona na 4 pola . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy półki wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm. zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) | 1 |  |
| **6.** | szafa ubraniowa niska z półka i drążkiem | 80x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 1szt półki + drążek ubraniowy. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | 1 |  |
| **7.** | stół roboczy na stelażu aluminiowym | 60x60x75 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **8.** | szafka górna wisząca z półkami front profil aluminiowy + szyba | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front profil aluminiowy z szybą bezpieczną. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 2 |  |
| **9.** | szafka dolna umywalkowa drzwiczkowa | 60x57x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3 mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45 mm x 45mm udźwig nogi min. 150 kg. Plecy płyta HDF gr. 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 1 |  |
| **10.** | szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa | 60x57x82 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45 mm x 45 mm udźwig nogi min. 150 kg. Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 1 |  |
| **11.** | szafka dolna szufladowa (3 szuflady) | 40 x 57 x 82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem 1 mm, Noga meblowa wys. 100 mm x 6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm, grubość ścianki nogi 3 mm udźwig min. 150 kg. Plecy płyta gr.3 mm biała okręcone wkrętem 3 x 30 w odległości co 120 mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 1 |  |
| **12.** | blat kuchenny + listwa przy blatową | 160 cmb | blat kuchenny laminowany z listwą przy blatową dł. 1600 mm , szer. 600 mm x gr 38 mm | 1 |  |
| **pomieszczenie łazienka** | | | | | |
| **13.** | szafka wisząca zamykana frontem lakierowanym | 60 x 30 x 72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front lakierowany - mat. Uchwyt aluminiowe rozstaw 160mm .W środku 2 półki | 1 |  |
| **pomieszczenie A4 - ciąg komunikacyjny** | | | | | |
| **14.** | szafa skrzydłowa zamykana +zamek+półki | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt. półek. | 1 |  |
| **pomieszczenie A2 -POKÓJ ORDYNATORA** | | | | | |
| **15.** | biurko proste na stelażu aluminiowym z blendą wysoką | 140x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25 mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2 mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | 1 |  |
| **16.** | kontener mobilny szufladowy | 42x55x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18 mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8 szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **17.** | pomocnik biurka szuflady+ część otwarta | 120x40x75 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5 mm + regulator wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki nogi 3 mm udźwig min. 150 kg. Plecy płyta gr.3 mm biała okręcone wkrętem 3 x 30 w odległości co 120 mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg ,. zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160 mm | 1 |  |
| **18.** | szafa garderobiano - aktowa z półkami i wieszakiem wysuwnym , zamykana zamkiem | 80x45x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18 mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1 mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. Jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10 mm i okręcone wkrętem 3 x 30 w odległości co 10 cm. Noga aluminiowa wys. 100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki 3 mm , udźwig nogi na 1 szt. min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4szt półki + drążek ubraniowy. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | 1 |  |
| **19.** | szafa aktowa półkowa zamykana | 80 x 45 x 196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10 mm i okręcone wkrętem 3 x 30 w odległości co 20cm. Noga aluminiowa wys. 100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5 mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt. 150 kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **20.** | komoda aktowa z półkami zamykana | 80x45x110 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10 mm i okręcone wkrętem 3 x 30 w odległości co 20 cm.Noga aluminiowa wys. 100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5 mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1 szt. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **21.** | półka wisząca wieńcząca szafy pogrubiana mocowana na gładko | 80x45 | Wykonana z płyty laminowanej pogrubianej wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem , mocowana na gładko do ściany. | 2 |  |
| **22.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 1 |  |
| **23.** | podstawa na PCT |  | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 1 |  |
| **24.** | szafa socjalna( zabudowa lodówki +szafka szufladowa część górna zamykana roletą | 100x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Podział na część kuchenno-aneksową zamykaną roletą, w środku blat kuchenny i półki , część dolna podział na zabudowę lodówki i szuflady. Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg . Uchwyty meblowe aluminiowe 160mm rozstaw. | 1 |  |
| **25.** | Ława stelaż aluminium , blat szklany | 60x120x60 | Blat ławy wykonany z szyby hartowanej malowanej gr 8mm, Krawędzie szlifowane i frezowane naklejonej na płytę laminowaną , której krawędzie oklejone obrzeżem .Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **26.** | półka wisząca aktowa otwarta akta na dwóch płaszczyzna nieregularna | 120x40x30 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy półki wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm. | 1 |  |
| **Łazienka przy pokoju Ordynatora** | | | | | |
| **27.** | zabudowa szafkowa nad geberitem lakierowana | 80x18x80 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front lakierowany mat. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 1 |  |
| **sekretariat A3** | | | | | |
| **28.** | biurko -lada z postawą na PCT i szufladą na klawiaturę | 120x70x115 | Wykonane z płyty laminowanej gr. 25mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 2mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkołka drewnianego . Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 1 |  |
| **29.** | kontener mobilny szufladowy | 42x55x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **30.** | komoda szufladowa 60x40x75 | 60x40x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1 mm , Plecy płyta laminowana 18 mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym wzmocniony udźwig min. 50 kg, Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **31.** | podstawa na PCT |  | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 1 |  |
| **32.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 1 |  |
| **33.** | pomocnik biurka dzielony na część drzwiczkową i szufladową | 120x40x75 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm x 6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5 mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg ,. zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm | 1 |  |
| **34.** | półka wisząca aktowa otwarta na dwóch płaszczyznach akta nieregularna | 120x40x40 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy półki wykonane z płyty grubości 10 mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20 cm. | 1 |  |
| **35.** | szafa aktowa zamykana | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 2 |  |
| **36.** | szafa aktowa zamykana | 40x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10 mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20 cm. Noga aluminiowa wys. 10 0mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mm x 45 mm grubość ścianki 3 mm , udźwig nogi na 1szt.min 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **37.** | szafa aktowo-garderobiana z półkami i wieszakiem wysuwnym | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szaf wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10 cm. Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt. min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4szt półki + wieszak wysuwny. Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | 1 |  |
| **38.** | zabudowa socjalna ( zabudowa zlewu+ umywalki +blat kuchenny ) zamykany roletą i drzwiczkami z płyty | 180x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi min. 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Blat kuchenny laminowany wraz z listwą przy blatową. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 1 |  |
| **pomieszczenie oddziałowej W.2** | | | | | |
| **39.** | biurko proste na stelażu aluminiowym z blendą wysoką | 140x70x75 | Blat biurka + blenda wykonane z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | 1 |  |
| **40.** | kontener mobilny szufladowy | 42x55x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **41.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 1 |  |
| **42.** | półka wisząca aktowa otwarta akta na dwóch płaszczyzna nieregularna | 100x40x40 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy półki wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm. | 1 |  |
| **43.** | szafa aktowa zamykana zamkiem meblowym | 60x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt. min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 2 |  |
| **44.** | komoda szufladowa 4 szuflady | 60x40x100 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1 mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3 mm udźwig min. 150 kg. Plecy płyta gr.3 mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany-8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 2 |  |
| **45.** | stolik na stelażu aluminiowym | 70x50x78 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **46.** | zabudowa socjalna ( zabudowa umywalki+ blat kuchenny ) zamykany roletą i drzwiczkami z płyty | 100x60x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki 3 mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Podział na część kuchenno-aneksową zamykaną roletą w środku blat kuchenny i półki , część dolna drzwiczki i szuflada na sztućce ,szuflada z cichym domykiem. Uchwyty meblowe aluminiowe 160 mm rozstaw. | 1 |  |
| **47.** | półka wisząca otwarta nieregularna - dwa poziomy | 60x35x40 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18 mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy półki wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20 cm. W środku 1szt półki. | 1 |  |
| **sala wzmożonego nadzoru W3** | | | | | |
| **48.** | biurko lada -dwustanowiskowa z kontenerem stacjonarnym szufladowym o wym.42x55x75 | 220x60x115 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 2 5mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 2mm , Plecy płyta laminowana 18 mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkołka drewnianego . Ekran - front biurka lady wykonany z materiału typu Plexi gr. 5mm z nadrukiem komputerowym wym. 200 x 115 Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . Kontener wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18 mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **49.** | Blat typu Corian na burko ladę | 220x60 | Blat wykonany z materiału typu Corian dł.2200 mm szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian 12 mm ( łączna grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykończony listwami przyściennymi wykonanymi z typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn. Listwa przy blatowa wykonana z materiału typu Corian gr.12mmwysokość minimum 50mm. Na styku blatu z listwą przy blatową wykonanie promienia ø\* do ø12mm wklęsłego ułatwiającego utrzymanie czystości. Wymagane jest połączenie listwy przy blatowej z blatem bez widocznych śladów łączeń. Połączenie tych elementów wymaga uzyskania jednolitej płaszczyzny, co zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załączona do katalogów oferowanych produktów). | 1 |  |
| **50.** | szafka zamykana aktowa z półkami | 100x40x80 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt. min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 2 |  |
| **51.** | blat typu Corian na szafki | 200x40 | Blat wykonany z materiału typu Corian dł.2500 mm szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian 12 mm ( łączną grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykończony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn. Listwa przy blatową wykonana z materiału typu Corian gr.12mmwysokość minimum 50mm. Na styku blatu z listwą przy blatową wykonanie promienia ø\* do ø12mm wklęsłego ułatwiającego utrzymanie czystości. Wymagane jest połączenie listwy przy blatowej z blatem bez widocznych śladów łączeń. Połączenie tych elementów wymaga uzyskania jednolitej płaszczyzny, co zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załączona do katalogów oferowanych produktów). | 1 |  |
| **52.** | szafka górna wisząca z półkami dwa skrzydła zamykana zamkiem | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki ,fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. . Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm 2szt.W środku 2 połki | 1 |  |
| **53.** | szafka dolna szufladowa -3 szuflady | 80x57x82 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 1 |  |
| **54.** | blat typu Corian | 80 cmb | Blat wykonany z materiału typu Corian dł.2500 mm szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian 12 mm ( łączną grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykończony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn. Listwa przy blatową wykonana z materiału typu Corian gr.12mmwysokość minimum 50mm. Na styku blatu z listwą przy blatową wykonanie promienia ø\* do ø12mm wklęsłego ułatwiającego utrzymanie czystości. Wymagane jest połączenie listwy przy blatowej z blatem bez widocznych śladów łączeń. Połączenie tych elementów wymaga uzyskania jednolitej płaszczyzny, co zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załączoną do katalogów oferowanych produktów). | 1 |  |
| **55.** | szafa aktowa z półkami zamykana | 120x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45 mm x 45 mm udźwig nogi min. 150 kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160 mm. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **Magazyn bielizny** | | | | | |
| **56.** | szafa z drzwiami przesuwnymi i nadstawką z częścią wolną i półkową | 300x60x280 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt. min. 150kg. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem z systemem cichego domyku w profilu aluminiowym Szafa podzielona symetrycznie dwiema pionowymi ścianami konstrukcyjnymi wykonanymi a płyty laminowanej o gr. 18 mm dzielącymi zabudowę na trzy pionowe komory .W każdej komorze po 4 półki. | 1 |  |
| **pomieszczenie porządkowe W11** | | | | | |
| **57.** | szafka górna zamykana | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Szafka z drzwiami skrzydłowymi pełnymi zamykanymi zamkiem. W środku dwie półki | 1 |  |
| **58.** | szafka górna zamykana | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Szafka z drzwiami skrzydłowymi pełnymi zamykanymi zamkiem. W środku dwie półki | 2 |  |
| **Pomieszczenie na zwłoki** | | | | | |
| **59.** | szafa z półkami zamykana zamkiem | 60x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10 mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki 3 mm, udźwig nogi na 1szt. min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **kuchnia oddziałowa dla pacjentów** | | | | | |
| **60.** | szafki wiszące -drzwiczkowe +zamki | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Szafka z drzwiami skrzydłowymi pełnymi zamykanymi zamkiem. W środku dwie półki | 2 |  |
| **61.** | szafka dolna drzwiczkowa pod umywalkę | 60x60x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe. | 1 |  |
| **62.** | szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 40x60x85 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 1 |  |
| **63.** | szafka dolna zlewozmywakowa drzwiczkowa | 60x60x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100 mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| **64.** | blat kuchenny + listwa przy blatowA | 160 cmb | Blat kuchenny laminowany gr 36mm oklejony obrzeżem wraz z listwą przy blatowa | 1 |  |
| **65.** | stolik z blatem kuchennym na stelażu aluminiowym | 80x40x78 | Blat stołu wykonany z blatu kuchennego laminowanego gr 36mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **Pokój socjalny Pielęgniarek W17** | | | | | |
| **66.** | szafa organizacyjna podzielona na indywidualne pola zamykane zamkami meblowymi z podziałem na 8 pól | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi min. 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | 2 |  |
| **67.** | szafa organizacyjna podzielona na indywidualne pola zamykane zamkami meblowymi z podziałem na 4 pól | 40x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi min. 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm , zamek meblowy , każde pole ze swoimi indywidualnymi drzwiczkami , uchwytem i zamkiem. | 1 |  |
| **68.** | szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 60x60x85 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 1 |  |
| **69.** | szafka dolna drzwiczkowa zamykana zamkiem | 40x60x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem meblowym | 1 |  |
| **70.** | szafka dolna zlewozmywakowa | 80x80x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| **71.** | szafka dolna umywalkowa | 60x60x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe. | 1 |  |
| **72.** | blat kuchenny + listwa przy blatowa | 220 cmb | blat kuchenny laminowany z listwą przy blatową dł 2200 mm,szer.600 mm x gr 38 mm | 1 |  |
| **73.** | szafka górna z drzwiczkami | 80x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie,, fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe | 2 |  |
| **74.** | szafka górna z drzwiczkami | 60x34x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie fronty półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| **75.** | szafka górna drzwiczki | 220 cmb | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z materiału typu PLEXI dł.2200 mm x szer. 600 mm x gr. 5 mm. Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | 1 |  |
| **76.** | stolik na stelażu aluminiowym | 120x70x78 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **Otwarty punkt pielęgniarski W16** | | | | | |
| **77.** | biurko -lada z nadrukiem komputerowym i kontenerem stacjonarnym o wym.42x55x75 oraz z szufladami na klawiaturę | 200x70x115 | Wykonane z płyty laminowanej gr. 25mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 2mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkołka drewnianego . Ekran - front biurka lady wykonany z materiału typu Plexi gr. 5mm z nadrukiem komputerowym wym 200x115. Kontener wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **Punkt przygotowań pielęgniarskich W18** | | | | | |
| **78.** | szafka górna drzwiczkowa | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem | 4 |  |
| **79.** | szafka górna drzwiczkowa | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem | 1 |  |
| **80.** | szafka dolna drzwiczkowa | 60x57x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.W srodku półka.Drzwi skrzydłowe. | 1 |  |
| **81.** | szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa | 60x57x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| **82.** | szafka dolna drzwiczkowa umywalkowa | 60x57x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45 mm x 45 mm udźwig nogi min. 150 kg .Plecy płyta HDF3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| **83.** | szafka dolna 3-szufladowa | 70x57x85 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150 kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 2 |  |
| **84.** | blat typu Corian z umywalką i zlewozmywakiem wykonanymi z materiału typu Corian | 320 cmb | Blat wykonany z materiału typu Corian dł.3200 mm szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian 12 mm ( łączną grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykończony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn. Listwa przy blatowa wykonana z materiału typu Corian gr.12mmwysokość minimum 50mm. Na styku blatu z listwą przy blatową wykonanie promienia ø\* do ø12mm wklęsłego ułatwiającego utrzymanie czystości. Wymagane jest połączenie listwy przy blatowej z blatem bez widocznych śladów łaczeń. Połączenie tych elementów wymaga uzyskania jednolitej płaszczyzny, co zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załączoną do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane dwie komory : umywalkowa i zlewozmywakowa ( położenie komór w uzgodnieniu z użytkownikiem).Komory podwieszane - wykonane z materiału typu Corian gr. 12 mm | 1 |  |
| **85.** | szafa z szufladami i drzwiczkami i zamkiem( 2 szt szuflady zewnętrzne + 3szt szuflady wewnętrzne) | 80x45x196 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120 mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany 8 szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min 65 kg. Drzwi skrzydłowe. Szuflady zewnętrzne - w dolnej części zabudowy. Nad szufladami drzwi skrzydłowe. | 1 |  |
| **86.** | szafa z drzwiami i półkami | 80x45x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe .W srodku 4 połki. | 1 |  |
| **87.** | szafa z drzwiami i półkami | 40x45x195 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe.W srodku 4 połki. | 1 |  |
| **88.** | biurko dwustanowiskowe z kontenerem o wym.42x55x75 stacjonarnym szufladami na klawiaturę i z blendą wysoką | 180x60x750 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka. Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt pełny wysuw z cichym domykiem i wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny .Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 1 |  |
| **89.** | szafka wisząca nad biurkiem z klapami podnoszonymi na raz -łamanymi na miękim i cichym domyku | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) montaż podnośników klap z cichym domykiem - dwóch klap na raz tzw. łamanych. Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120 mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 3 |  |
| **Łazienka pielęgniarek W19** | | | | | |
| **90.** | szafka wisząca lakierowana | 80x20x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Drzwi skrzydłowe. Front lakierowany -mat. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 1 |  |
| **Pokój lekarski W20A** | | | | | |
| **91.** | biurko proste na stelażu aluminiowym | 120x60x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | 4 |  |
| **92.** | kontener mobilny szufladowy | 42x55x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 4 |  |
| **93.** | podstawy pod PCT |  | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 4 |  |
| **94.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 4 |  |
| **95.** | stół konferencyjny na 12 osób na stelażu aluminiowym | 230 x110 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **96** | szafki wiszące nad biurkiem podział na pół ( cz. Otwarta górna i cz. Zamykana dolna na zamki)Szafka podzielona na 8 pól , w każdym polu zamykanym 1 półka | 320 x 40 x 72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem. | 1 |  |
| **97.** | szafa na dokumenty z częścią otwartą i zamkniętą ( podziałka pionowe) | 40x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **98.** | szafa na dokumenty z częścią otwartą i zamkniętą ( podziałki pionowe) | 80x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 2 |  |
| **99.** | szafa na dokumenty z częścią otwartą i zamkniętą ( podziałki pionowe) | 40x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 1 |  |
| **100.** | szafka - stolik | 40x40x60 | Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego . | 1 |  |
| **101.** | stolik - ława na stelażu aluminiowym | 80x60x60 | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym | 1 |  |
| **102.** | szafka górna drzwiczkowa | 60x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe pełne zamykane zamkiem | 2 |  |
| **103.** | szafka dolna drzwiczkowa umywalkowa | 60x57x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe pełne | 1 |  |
| **104.** | szafka dolna drzwiczkowa zlewozmywakowa | 60x57x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe pełne. | 1 |  |
| **105.** | szafka dolna szufladowa 3 szuflady | 60x57x196 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany-8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 1 |  |
| **106.** | blat laminowany z listwą przy blatową | 180x60 | Blat kuchenny laminowany gr 36mm oklejony obrzeżem wraz z listwą przy blatową | 1 |  |
| **107.** | ekran z nadrukiem komputerowym | 180x60 | Ekran ścienny z nadrukiem komputerowym wykonany z materiału typu PLEXI dł.1800 mm x szer. 600 mm x gr. 5 mm. Kolorystyka i wzornictwo - w uzgodnieniu z zamawiającym | 1 |  |
| **108.** | szafa organizacyjna podzielona na indywidualne pola zamykane drzwiami skrzydłowymi z zamkami meblowymi - podział na 8 pól | 80x40x220 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 10cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe indywidualne dla każdego pola - zamykane zamkiem Uchwyt meblowy aluminiowy rozstaw 160mm. | 1 |  |
| **Pomieszczenie zabiegowe A7** | | | | | |
| **109.** | biurko proste na stelażu aluminiowym z blendą wysoką | 140x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | 1 |  |
| **110.** | kontener mobilny szufladowy | 45x50x60 | Wykonany z płyty laminowanej gr. min. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana min. 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **111.** | podstawa na PCT |  | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 1 |  |
| **112.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 1 |  |
| **113.** | szafka górna zamykana zamkiem z drzwiczkami front aluminiowy + szkło | 80x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Front profil aluminiowy z szybą bezpieczną. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 2 |  |
| **114.** | szafka dolna zlewozmywakowa drzwiczkowa | 80x57x85 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu Insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do min. 150kg.Plecy płyta HDF 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| **115.** | szafka dolna szufladowa - 3 szuflady | 80x57x85 | Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm-6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45 mm x 45 mm, grubość ścianki nogi 3mm udźwig min. 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120 mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany-8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnica szuflady pełny wysuw z cichym domykiem udźwig min. 65 kg , | 1 |  |
| **116.** | blat typu Corian z zlewozmywakiem Z materiału typu Corian | 160 cmb | Blat wykonany z materiału typu Corian dł.1600 mm szer. 600 mm , grubość materiału typu Corian min. 12 mm ( łączną grubość blatu 40 mm- dostosowany do wymiarów zabudowy -wykonczony listwami przyściennymi wykonanymi z materiału typu Corian gr.12 mm i uszczelnieniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym do przyległych płaszczyzn. Listwa przy blatowa wykonana z materiału typu Corian gr.12mmwysokość minimum 50mm. Na styku blatu z listwą przy blatową wykonanie promienia ø\* do ø12mm wklęsłego ułatwiającego utrzymanie czystości. Wymagane jest połączenie listwy przy blatowej z blatem bez widocznych śladów łaczeń. Połączenie tych elementów wymaga uzyskania jednolitej płaszczyzny, co zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Uszczelnienie wykonane masą desygnowaną do materiału typu Corian ( karta katalogowa spoiny załączona do katalogów oferowanych produktów).W blacie wykonane jedna komora : zlewozmywakowa ( położenie komory w uzgodnieniu z użytkownikiem).Komora podwieszana - wykonane z materiału typu Corian gr. 12 mm | 1 |  |
| **117.** | szafka wisząca zamykana z zamkiem -aktowa | 70x32x72 | Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta HDF biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem | 2 |  |
| **Gabinet EKG** | | | | | |
| **118.** | biurko proste na stelażu aluminiowym z blendą wysoką | 120x70x75 | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej min. 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka | 1 |  |
| **119.** | kontener mobilny szufladowy | 42x55x75 | Wykonany z płyty laminowanej gr. min. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana min. 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do min. 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny | 1 |  |
| **120.** | półka wisząca zamykana na segregatory nieregularna | 120x32x40 | Wykonana z płyty laminowanej gr. min. 18mm wszystkie krawędzie i półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm | 1 |  |
| **121.** | podstawa na PCT |  | Podstawa na PCT metalowa w kolorze aluminiowym malowana proszkowo z regulacją wysokość . | 1 |  |
| **122.** | szuflada na klawiaturę | standard | Wykonana z płyty laminowanej gr.. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr 1mm , prowadnica rolkowa | 1 |  |
| **WNĘKI ŁAZIENEK** | | | | | |
| **123.** | szafa wnękowa zamykana | 70x40x196 | Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr 1mm. Zawias meblowy wprasowywany maszynowo z kołkiem typu INSERT z cichym domykiem prowadnik typu prosty z kołkiem typu INSERT (nawiert +tuleja z tworzywa z śrubą) Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo ø25+kołek drewniany szt 16. jedna półka konstrukcyjna montowana na metalowe złącze typu HÄFELE. Plecy szafy wykonane z płyty grubości min. 10mm i okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 20cm.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm , udźwig nogi na 1szt min. 150kg. Drzwi skrzydłowe zamykane zamkiem 3 punktowym - baskwilowym z listwą przymykową. W środku 4 szt półek. | 3 |  |

**UWAGA:** Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.   
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.   
  
**Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte   
w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

**…………………………….  
 Podpis Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do SIWZ**  **Nr sprawy 27/ZP/PN/18** | |
| **FORMULARZ OFERTOWY** | |
| **Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**  **90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12**  **OFERTA**  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **na  dostawę wyposażenia meblowego** nr sprawy 27/ZP/PN/18 | |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**   Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:**………………..………………………………….**  Wykonawca/Wykonawcy:**……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...**  **………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………**  Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**  **NIP:……………………………………………… REGON:…………………………………………**  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:**.…………………………………………..………………………………………..**  Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks:**………………………………………………………**  e-mail:**………………………………………………………………………ji o ……………………………**  Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………**  HASŁO DO PLIKU JEDZ : ………………………………………………………………………….. | |
| 1. **OFERUJEMY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPISANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ:**   **netto: ……………………………… zł**  **VAT: ……………………………….. zł**  **brutto: ……………………………… zł**  **Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** | |
| 1. **OŚWIADCZAMY ŻE:**   udzielam**\***: ………………….. miesięcy gwarancji (min.24 miesiące)  **\*NALEŻY OBLIGATORYJNIE WYPEŁNIĆ**   1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 5. wadium w wysokości **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych**), zostało wniesione w dniu ............................................................. , w formie: …......................................................................; 6. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …...………………..............................................................................................…...………; 7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców.   W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca jest zobowiązany podać zakres tej części zamówienia: …………………………………………………………………………….;  Nazwę /firmę/podwykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………  Nie podanie powyżej przez wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom będziemy traktować, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami. | |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** 2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .........................................................................................................................................................................   e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;  **D. Oświadczam, że:**  Wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**1)** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  *dotyczy/nie dotyczy\*”*  niewłaściwe skreślić   1. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)*   \* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania informacyjnego, stosownie do art. 13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. | |
| **E. SPIS TREŚCI:**  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. ......................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................... 4. .........................................................................................................................................................   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | ......................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Nr sprawy 27/ZP/PN/18**

***Wzór umowy***

**U M O W A Nr ………/ZP/PN/D/2018**

**zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia meblowego**

zawarta w dniu ...................... 201………r. w Łodzi

pomiędzy:

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

**90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12 pok. 515**

**NIP:726-26-54-060**

**REGON: 101745880**

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870, kapitał zakładowy: : 16.192.000,00zł (opłacony w całości)

reprezentowaną przez:

**Prezesa Zarządu – Janusza Kazimierczaka**

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a:

**( w przypadku osób fizycznych )**

....................................................................................................................................................

imię i nazwisko właściciela nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ......................................pod nr.....................

**NIP:..........................**

**REGON:...................**

**(w przypadku spółki prawa handlowego)**

.......................................................................................................................................................

nazwa firmy, jej siedziba, KRS, nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu,

..................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

................................................................................................................

imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

**NIP:........................**

**REGON:.................**

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

**§ 1**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego dla Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. tj.:

***Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą.***

Zainstalowanie zaoferowanego wyposażenia meblowego będzie miało miejsce:

W Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Parametry techniczne ww. wyposażenia meblowego zostały określone w załącznikach (opis wyrobu) do załącznika nr 1. do SIWZ, który stanowi integralną część umowy.

**1.** Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie meblowe jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny, kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.

**2.**Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy:

**……** w okresie do 4 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie montażu przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń przedmiotu umowy lub pomieszczeń, w których przedmiot umowy jest instalowany z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązany jest on do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

**4.** Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi zamontowanym przedmiotem umowy:

- instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej- jeśli dotyczy)

- dokumenty gwarancyjne

- wykaz środków do mycia i dezynfekcji (wraz z dostawą)

**§ 2**

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

|  |
| --- |
| 1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany przedmiot umowy**…….**  min. ……- miesiące /zgodnie ze złożona ofertą/. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  2. Wykonawca usunie, w czasie gwarancji, zgłoszone przez Użytkownika (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi) wyposażenia meblowego wady i awarie w terminie **3 dni roboczych** licząc od dnia ich zgłoszenia, za który to przyjmuje się datę i godzinę wysłania faksu lub maila przez jednostkę Użytkownika mebli pod nr Wykonawcy:  Nr faksu:………………………………………..  Adres mailowy:………………………………….  3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy **…..** terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia zgłoszonych wad i awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 7 pkt. g).  4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do dokonywania corocznie min. jednokrotnego przeglądu gwarancyjnego mebli, przy udziale użytkownika (Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi), potwierdzonego protokołem. Przegląd dotyczy: skontrolowania ogólnego stanu technicznego dostarczonych mebli ,sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów ruchomych mebli, regulacji luzów w elementach ruchomych mebli, sprawdzenia stanu wypoziomowania mebli, regulacji poziomów, sprawdzenia i regulacji systemów drzwi przesuwnych i systemów wieszakowo-wysuwnych. Przeglądy będą dokonywane każdorazowo w godzinach 8.00-14.00. Protokół winien zawierać ocenę stanu technicznego mebli i wykonane czynności regulacyjne oraz poprawki. Protokół z dokonanego przeglądu wykonawca każdorazowo składa u Zamawiającego.  5. Na czas usuwania awarii okres gwarancji ulega zawieszeniu. Biegnie dalej po usunięciu wady lub usterki. W przypadku wymiany rzeczy na nową, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo z chwilą przekazania jej Zamawiającemu. |

**Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień wynikających z gwarancji, na rzecz Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, które zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w szczególności do zgłaszania usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez w/w Szpital.**

**Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego**

**§ 3**

**1.**Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy **…………** w formie pisemnej/przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru/- odbiór całościowy przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru. W protokole potwierdzony zostaje fakt odbycia szkolenia *(jeśli dotyczy)* dla uprawnionych osób oraz dostarczenie wszelkich dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy. Bezusterkowy protokół odbioru stanie się integralną częścią umowy.

**2.** W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń/zastrzeżeń, podczas odbioru przedmiotu umowy **……….,** Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie do 14 dni. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umowy.

**§4**

**1.** Osobą upoważnioną do kontaktów a także do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:

…………………………………………………

**2.** Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

..........................................................

*imię, nazwisko, numer telefonu, faxu*

**3.** Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmiany numerów telefonów.

**§ 5**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

**1.** Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy wynosi:

**cena brutto ......................... zł.** */ słownie: ....................................................................zł /*

Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty (w tym materiałów i robocizny, przeglądów) niezbędne do realizacji umowy.

**2.** Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, do której dołączona zostanie specyfikacja dostarczonych oraz zamontowanych mebli, zgodna z protokołem odbioru końcowego. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz podpisaniu protokołu odbioru wyposażenia meblowego.

**3.** Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

**4.** Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy.

**5.** Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

**§ 6**

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 7**

Strony ustanawiają kary umowne:

**1.** W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

**a)** w wysokości 10% wartości odpowiednio całości lub części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od tej części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które ponosi on odpowiedzialność;

**b)** w wysokości 0,3% wartości nie dostarczonego przedmiotu umowy brutto w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §1 ust.3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy)

**c)** w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 a). lub innego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

**d)** w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.2 (przystąpienia serwisu do naprawy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

**e)** w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.4 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

**f)** w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.5 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

**g)** w wysokości 0,5% wartości umowy brutto w przypadku uchybienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, terminowi usunięcia usterki w okresie gwarancji określonemu w § 2 ust. 13 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**h)** w wysokości 0,5% wartości umowy brutto w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika z każdej części przedmiotu umowy;

**§ 8**

**1.** Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie:

a) Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 1 ust. 3 umowy

**2.** Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

**3.** Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.

**4.** W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

**5**. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

**6**. Strony dopuszczają możliwość zmian w asortymencie zestawów meblowych opisanych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ, o ile spowodowane to będzie okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie podpisania Umowy, będzie to korzystne dla Zamawiającego i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy

**§ 9**

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona własnymi siłami z/bez udziału podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………….. */Zapisy powyższego paragrafu zostaną doprecyzowane na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty/*

**§10**

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**§ 13**

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami do umowy stanowią integralną część umowy.

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**Nr sprawy 27/ZP/PN/18**

......................................................

(pieczęć Wykonawcy)

**Znak sprawy: 27/ZP/PN/18**

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:...........................................................................................

**Wykaz wykonanych dostaw w części………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa dostawy** | **Wartość dostawy** | **Daty wykonania** | **Nazwa odbiorcy** |
| **1.** |  |  |  |  |

Uwaga:

**Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania podmiotu*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Nr sprawy 27/ZP/PN/18**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Oświadczenie o braku przynależności/ przynależności Wykonawcy**

**do grupy kapitałowej**

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenie meblowego**

**w postępowaniu nr 27/ZP/PN/18 w ……….**

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **(Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zmianami)**, że \*

1.\***nie należę do tej samej grupy kapitałowej**

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r , poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z żadnym z Wykonawców, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.\***należę do tej samej grupy kapitałowej**

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r , poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………..

\*Niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

\*niepotrzebne skreślić lub pominąć

..................................... dn. .............. 2018r.

**Miejscowość / Data**

..........................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** |

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

**Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert**

**Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz JEDZ**

**Nr sprawy 27/ZP/PN/18**

**Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[1]](#footnote-1)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO  SP.Z O.O. |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[2]](#footnote-2): | Dostawa wyposażenia meblowego  Przetarg nieograniczony |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[3]](#footnote-3): | 27/ZP/PN/18  Ogłoszenie ……………………………….. |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ]  [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[4]](#footnote-4):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[5]](#footnote-5)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[6]](#footnote-6):** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[7]](#footnote-7) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[8]](#footnote-8): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.**  **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[9]](#footnote-9)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.** | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
|  | […….] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[10]](#footnote-10).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |
|  |  |

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji** oprócz informacji **wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

**Część III: Podstawy wykluczenia**

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[11]](#footnote-11)**;
2. **korupcja[[12]](#footnote-12)**;
3. **nadużycie finansowe[[13]](#footnote-13)**;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną****[[14]](#footnote-14)**
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[15]](#footnote-15)**
6. **praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[16]](#footnote-16)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[17]](#footnote-17) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[18]](#footnote-18): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[19]](#footnote-19) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[20]](#footnote-20) („**samooczyszczenie”)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[21]](#footnote-21): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:  Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?   * Proszę podać datę wyroku lub decyzji. * W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie  [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[22]](#footnote-22) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[23]](#footnote-23)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[24]](#footnote-24)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[25]](#footnote-25); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[26]](#footnote-26).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[27]](#footnote-27)**?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| **Czy wykonawca** zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| **Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów[[28]](#footnote-28)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Czy wykonawca lub** przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: **nie jest** winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) **nie zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[29]](#footnote-29) |
| **W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

**Część IV: Kryteria kwalifikacji**

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[30]](#footnote-30): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[31]](#footnote-31) (**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[32]](#footnote-32):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[33]](#footnote-33)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[34]](#footnote-34) – oraz wartość): [……], [……][[35]](#footnote-35) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: **Jeżeli t**e informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[36]](#footnote-36) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[37]](#footnote-37) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[38]](#footnote-38): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[39]](#footnote-39)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[40]](#footnote-40)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[41]](#footnote-41)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane **próbki**, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[42]](#footnote-42), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[43]](#footnote-43)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[44]](#footnote-44) |

**Część VI: Oświadczenia końcowe**

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[45]](#footnote-45)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia ……………….2018 r.*[[46]](#footnote-46)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*. - ……………………………………….

1. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-4)
5. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-9)
10. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-11)
12. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-12)
13. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-13)
14. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-16)
17. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-17)
18. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-18)
19. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-20)
21. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-21)
22. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-23)
24. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-25)
26. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-26)
27. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-27)
28. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-28)
29. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-29)
30. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-30)
31. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-31)
32. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-32)
33. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-33)
34. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-34)
35. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-35)
36. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-36)
37. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-37)
38. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-38)
39. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-39)
40. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-40)
41. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-41)
42. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-42)
43. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-44)
45. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-45)
46. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

    *Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w niniejszym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia meblowego – znak sprawy* ***27/ZP/PN/18***

    Data, miejscowość oraz – podpis(-y): [……] [↑](#footnote-ref-46)